|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Firma / Bearbeiter / Telefon** | |  |  | |  | | |
| 2 | **BV oder Kommission:** | | **EN81-20/50** EN81-1/2 MRL | | | | | |
| 3 | **Fabrikat / Anlagennr. & Baujahr:** | |  |  | | |  | |
| 4 | **Einzelfahrer EF** oder **Gruppenaufzug GR,** Größe d. Gruppe      **1** KS oder **2** KS | | | | | |  | KS |
| 5 | Ist die Aufzugsanlage ein **Seil-** oder **Hydraulikaufzug? Aufhängung 1:1** od. **2:1** | | | | | |  | **:** |
| 6 | Maschinenraumlos **MRL** oder **MR** ? **Schienenführung** - **Z**entral oder **R**ucksack | | | | | |  | Z/R |
| 7 | Lage der Steuerung?  **Oben**  **Unten** Entfernung zum Schacht: | | | | | | m | |
| 8 | Wie viele **Haltestellen** hat die Aufzugsanlage? | | | | | |  | HS |
| 10 | Welche **Förderhöhe:**       m **FH= (HS-1) \*3** Welche **Schachthöhe:** (SH= FH + 5) | | | | | |  | m |
| 11 | Ist **verringerter Schachtkopf**  oder/und **Schachtgrube**  vorhanden?  Inspektionsstop  Türüberwachung  Klapp-Geländer-  Absinkverhinderung | | | | | |  | |
| 12 | Welche **Traglast** hat die Aufzugsanlage? | | | | | |  | KG |
| 13 | Welche **Betriebsgeschwindigkeit** hat die Aufzugsanlage? | | | | | |  | m/s |
| 14 | Wie viele **Türseiten** hat die Aufzugsanlage? 1 oder 2 oder 3 | | | | | |  | 1-3 |
| 15 | Wie viele gesamte **Schachttüren** hat die Aufzugsanlage? | | | | | |  |  |
| 16 | Schachtkopierung  **ANTS-SAFE**  **ELGO-SAFE**   ANTS-ABS  ELGO-ABS so | | | | | |  | |
| 17 | Schaltschrank-MR:  KW01-Hyd  KW04-Uni KW06 Sockel Unterverteiler | | | | | |  | |
| 18 | Schaltschrank-MRL:  KW03  KW240  Service-Panel & Schachtschrank | | | | | |  | |
| 19 | Schrankbeleuchtung  Schrankbelüftung  Schrankklimagerät  halogenfrei | | | | | |  | |
| **SEIL** | 20a | **Wenn Seil**,  Alte oder  Neue Aufzugswinde? **Gearless**  **Schnecke**  Treibscheibenbremse: Thyssen-NBS, Sassi, Warner, TSB  Ebra, | | | | | Typ | |
|  | 21a | **UCM:** GB-Absink-24V GB-Absink-12V Gearless  TSB  so. | | | | |  | |
|  | 22a | **Seil**, Lage des **G**eschw**B**egr.  MR  SKopf  Fernauslöser **->**Spann. | | | | |  | V |
|  | 23a | **Seil**, FU:  Intern od.  Extern  GOLIATH-90  Sonst.       otor? | | | | |  | KW |
|  | 24a | **Seil**, Welchen **Nennstrom** hat der Motor? | | | | |  | A |
|  | 25a | **Seil**, Welche **Nenndrehzahl** und **Cos Phi** ? | |  | U/Min | |  | Cos |
|  | 26a | **Spannung** -Bremse? 230VAC 205VDC 40VDC, 24VDC od. Übererregt(TW) | | | | |  | V |
|  | 27a | **Impulsgeber?**  **W&W** Anbau **Solution Hohlwelle** Gewindedorn**Mxx** | | | | |  | |
|  | 28a | **Fremdbelüftung:** Wenn ja, dann **230V**AC oder  **400V**AC | | | | |  | |
| **HYDRAULIK** | 20b | **Wenn Hydrauliker**  Alt oder  Neues Aggregat? **Fabrikat**?  **ALGI**  AZST  AZRS  AZFR **Bucher:** LRV iValve  SaturnAlpha  **GMV**  NGVA3  3010  **Leistitz**  **Blain**  **Sonstige** | | | | |  | |
|  | 21b | **UCM:** AbsinkschutzVentil Ventilüberwachung  Intellig.A3-Kopf so. | | | | |  | |
|  | 22b | **Hydrauliker**, Sanftanlauf **SAG-90** oder **Frequenzgeregelt** ? ->Typ: | | | | |  | |
|  | 23b | **Hydrauliker**, welche **Leistung** hat der Motor(KW)? Welchen **Nennstrom**(A)? | | | | | kW | A |
|  | 24b | **Hydrauliker**,  **S**chlaff**s**eil od.  **G**eschw**B**egr. **->**  Fernauslöser **->**Spann. | | | | |  | V |
|  | 25b | **Hydrauliker**, Zahl der Ventile?      **Spannung** der Ventile? | | | | |  | V |
|  | 26b | **Ölheizung**  wenn ja  230V AC  so. **Ölkühler**  wenn ja  400V AC | | | | |  | V |
|  | 27b | **Feinstellaggregat** , wenn ja Nennleistung:  11 KW  15 KW | | | | |  |  |
|  | 28b | **Aufsetzvorrichtung** , wenn ja  Hydraulisch  Motorisch  Magnetisch | | | | |  |  |
| **T****ÜREN** | 30 | **Dreh**tür oder **Auto**matiktürin der Etage? | | | | |  | |
|  | 31 | Wenn **Drehtü**r, welche Spannung **Riegelmagnet**? 230 AC, 205 VDC, 40 VDC | | | | |  | V |
|  | 32 | **Kabinentür: -> Auto**matiktür oder **->** **Falt**tür oder **->** **Keine**? | | | | |  | |
|  | 33 | **Wenn keine Kabinentür**, Sicherheitlichtgitter? -> **CEDES LX** od.**Li** -> **STRACK** | | | | |  | |
|  | 34 | **Wenn Automatik** oder Falttür **400V**AC od. **230V**AC ( ATxx-Eco-Sematic-) | | | | |  | |
|  | 35 | **Zusatz-Kabinentürverriegelung**  Wenn ja  DLF1 MO/EM  sonst. | | | | |  | |
| **FUNKTION** | 41 | **Brandfallevakuierung**  Wenn ja  **1 E**bene  **2 E**benen  **Dynamisch** | | | | |  |  |
|  | 42 | **Evakuierungsfahrt EN81-76:**  Wenn ja  Automatisch FührerBetr. | | | | |  |  |
|  | 43 | **Notstromevakuierung**  Einzelfahrer  **Folge**schaltung  Notstrom**Diesel** | | | | |  |  |
|  | 44 | **Seil-USV**  Trudelbremse  **EVA-90** 3-PhasigeUSV **Hydr-USV**  Ventilöf. | | | | |  |  |
|  | 45 | **Feuerwehrsteuerung**  Wenn ja  **EN81** od.  **TRA Stadt:** | | | | |  |  |
|  | 46 | **HPG-60 mitliefern? Ja-** **Steuerung und Licht AUS**? Wenn ja, Etage | | | | |  |  |
|  | 47 | **Etagensperrung**  **Zwangsanholung Etage**?  Wenn ja, Etage | | | | |  |  |
|  | 48 | **Zähler:**  Fahrten  Betriebsstd.  Wartungsdisplay(10-Zähler) | | | | |  |  |
|  | 49 | **Besonderheiten:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Innentableau Typ:** | | **Stand- und Weiterfahrtsanzeige** | | | | | | | | | | | |
| **IT** – Halbe Höhe – **900** x 200mm | | Matrix-Anzeige-33, Ziffernhöhe 30 | | | | | | | Rot | | | | Blau |
| **IT** – Halbe Höhe – **1000** x 200mm | | Matrix-Anzeige-53, Ziffernhöhe 54 | | | | | | | Rot | | | | Blau |
| **IT** – Halbe Höhe – **1200** x 200mm | | TFT-Anzeige-70 7,1’’ 153 x 95 mm, 4096 Farben | | | | | | | | | | | |
| **IP** – Panel – **2200** x 230 x20 mm | | TFT-Anzeige-100 10,1’’ 216 x 135 mm, 4096 Farben | | | | | | | | | | | |
| **Aufputz-Ausführung** | | **Datenfeld nach EN-Norm, Notlicht beleuchtet** | | | | | | | | | | | |
| Aufputz-**IT** | Aufputz-**IP** |  | **KG** oder | | | |  | | | | **Personen** | | |
| **Material** | | Baujahr: |  | | | | Fabr.Nr.: | | | |  | | |
| **V2A K240** | V2A Leinen | CE Nr. |  | | | | Fabrikat: | | | |  | | |
| V2A Glasperl | V2A Titanoxid | **Firmenlogo** | | **Farbdruck** | | | | Graviert | | | | Gelasert | |
| V2A Hochglanz | V2A Gepulvert | **Brandfalltext** | | **Farbdruck** | | | | Graviert | | | | Gelasert | |
| **Spezial-Tableaukasten** | | **Brandfalllogo** | | **Farbdruck** | | | | Graviert | | | | Gelasert | |
| Wasserschutz IP54 | Versenkt-Montiert | **Alarmtext** | | **Farbdruck** | | | | Graviert | | | | Gelasert | |
| **Zusätzliches Pulttableau?** | | **Sprechfeld 1, Interne Sprechanlage KW SA-60** | | | | | | | | | | | |
| Nur mit Tür-Auf-T. | T-Auf & T-Zu | **Sprechfeld 2, Überörtlicher Notruf** | | | | | | | | | | | |
| T-Auf, T-Zu & Schl. | Komplett m. Anz. | Telegärt. NRT | | | SAFELINE | | | | | BASE | | | |
|  | | Amphitec | | | Behnke | | | | | Sonstiges | | | |
| TK Teleservice | | | OTIS REM | | | | | KONE Xineon | | | |
| **Sprechfeld 3, Sprachansage /Externer Lautsprecher** | | | | | | | | | | | |
| **RUFTASTER** Rot Blau Weiss Grün | | | | | | | | | | | |
| **Standardmodelle:** | | | | **Sondermodelle:** | | | | | | | |
| Taster **KI-44** 32 x32mm | | | | Taster **MT-42** 32 x32mm | | | | | | | |
| Taster **KI-46** Ø 30mm | | | | Taster **RT-42** Ø 30mm | | | | | | | |
| Taster **KV-46V** Ø30mmC2 | | | | Taster **VB-42** Ø 30mm C2 | | | | | | | |
| Taster **KB-44** 32 x32mm | | | |  | | | | | | | |
| Taster **KB-46** Ø 30mm | | | | Taster **KW60** Ø 14mmIP67 | | | | | | | |
| Taster **KB-60** 50 x50mm | | | | Taster **B50**  50 x50mm | | | | | | | |
| Taster **KB-66** Ø 50mm | | | | Taster **B50R** Ø 50mm | | | | | | | |
| **OPTIONALES** | | | | | | | | | | | |
| Taster **RESET** | | | | Taster **Ladezeit** | | | | | | | |
| Taster **2x TAuf & TZu** | | | | Taster **Lüfter** | | | | | | | |
| Schlüsseltaster | | | | **Braille** | | | | | | | |
| **Nothalt** | | | |  | | | | | | | |
| **Kennzeichnungsfelder** | | | | | | | | | | | |
| Schäfer 32 x 63 Plexi | | | | BS Tab. 40 x 80 V2A | | | | | | | |
| Schäfer 32 x 63 Beleucht. | | | | BS Tab. 40 x 80 Beleucht. | | | | | | | |
| **Schlüsselschalten - Funktionen** | | **Aufbau nach EN- 81/70** | | | | | | | | | | | |
| Sonderfahrt | Vorzug | Grüner Ring Hauptebene | | | | Kabinengong | | | | | | | |
| STG & Licht Aus | Freigabe | Schutzring Alarmtaster | | | | Sprachansage | | | | | | | |
| Trenntüre |  | **Aufbau nach EN- 81/73 Feuerwehr-Aufzug** | | | | | | | | | | | |
| **Transponder - Kartenleser** | | FW-Schloss Innen | | | | FW-Piktogramme | | | | | | | |
| Sonderfahrt | Vorzug | **Befestigung:** | | | | | | | | | | | |
| Innenruf | Freigabe | Verschraubt | | Geteilt | | | | Unsichtbar | | | | Klappbar | |
| **Besonderheiten:** |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Standard - Aussentableau Typ:** | | **Stand- und Weiterfahrtsanzeige** | | | | | | | | |
| **AT** – 1 KS Doppelpfeil **200** x 60mm Stk.: | | Doppelpfeilanzeige | | | | | Rot | | | Blau |
| **AT** – 2 KS Doppelpfeil **250** x 60mm Stk.: | | Außer-Betriebs-Anzeige | | | | | Rot | | | Blau |
| **AT** – 1 KS Matrixanz. **250** x 80mm Stk.: | | Besetzt-Anzeige | | | | | Rot | | | Blau |
| **AT** – 2 KS Matrixanz. **300** x 80mm Stk.: | | Matrix-Anzeige-22, Ziffernhöhe 20 | | | | | Rot | | | Blau |
| **Aufputz-Ausführung** | | Matrix-Anzeige-32, Ziffernhöhe 30 | | | | | Rot | | | Blau |
| **Material:** | | LCD-Anzeige-30 3,0’’ 69 x 66 mm, Hintergr. Blau | | | | | | | | |
| **V2A K240** | V2A Leinen | TFT-Anzeige-28 2,8’’ 60 x 42 mm, 4096 Farben | | | | | | | | |
| V2A Glasperl | V2A Titanoxid | **Firmenlogo** | **Farbdruck** | | | Graviert | | | Gelasert | |
| V2A Hochglanz | V2A Gepulvert | **Brandfalltext** | **Farbdruck** | | | Graviert | | | Gelasert | |
|  | | **Brandfalllogo** | **Farbdruck** | | | Graviert | | | Gelasert | |
| **RUFTASTER** Rot Blau Weiss Grün | | | | | | | | |
| **Standardmodelle:** | | | **Sondermodelle:** | | | | | |
| Taster **KI-44** 32 x32mm | | | Taster **MT-42** 32 x32mm | | | | | |
| Taster **KI-46** Ø 30mm | | | Taster **RT-42** Ø 30mm | | | | | |
| Taster **KV-46V** Ø30mmC2 | | | Taster **VB-42** Ø 30mm C2 | | | | | |
| Taster **KB-44** 32 x32mm | | |  | | | | | |
| Taster **KB-46** Ø 30mm | | | Taster **KW60** Ø 14mmIP67 | | | | | |
| Taster **KB-60** 50 x50mm | | | Taster **B50**  50 x50mm | | | | | |
| Taster **KB-66** Ø 50mm | | | Taster **B50R** Ø 50mm | | | | | |
|  | | **OPTIONALES** | | | | | | | | |
| Schlüsseltaster **RESET** | | | Schlüsseltaster Vorzug | | | | | |
| **Nothalt** | | | **Braille** | | | | | |
| **Schlüsselschalter - Funktionen** | | | | | | | | |
| Sonderfahrt | | | Feuerwehrschloss | | | | | |
| STG & Licht Aus | | | Freigabe | | | | | |
| **Transponder - Kartenleser** | | | | | | | | |
| Sonderfahrt | | | Freigabe | | | | | |
| **Befestigung:** | | | | | | | | |
| Zargenkasten | | Mauerkasten | | | | Senkkasten | | |
| Verschraubt | | Unsichtbar | | | | Schutz IP54 | | |
| **Aussenanzeigen Typ: Stück:** | | **Stand- und Weiterfahrtsanzeige** | | | | | | | | |
| **Nur das Display** | Display & Gong | Doppelpfeilanzeige | | | | | Rot | | | Blau |
| Display & 2x Pfeile | Display-2xPfeile-Go | Matrix-Anzeige-33, Ziffernhöhe 30 | | | | | Rot | | | Blau |
|  | | Matrix-Anzeige-52, Ziffernhöhe 54 | | | | | Rot | | | Blau |
| Matrix-Anzeige-53, Ziffernhöhe 54 | | | | | Rot | | | Blau |
| LCD-Anzeige-V50 144 x 79 mm, Hintergr. Blau | | | | | | | | |
| TFT-Anzeige-43 4,3’’ 99 x 57 mm, 4096 Farben | | | | | | | | |
| TFT-Anzeige-70 7,1’’ 153 x 95 mm, 4096 Farben | | | | | | | | |
| Lochfelder mit Gong-Lautsprecher (Achtung! mit ER-2014) | | | | | | | | |
| **Befestigung:** | | | | | | | | |
| Zargenkasten | | Mauerkasten | | | | Aufputzgehäuse | | |
| Verschraubt | | Unsichtbar | | | | Schutz IP54 | | |
| **Besonderheiten:** |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |